[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
B! Radio Definitions

A Seach v Add Edt  Delete
Afedri
Airspy
ANAN (OpenHPSDR)
Avinst SDR Dreamkit V1D FEre L1
bladeRF > 2{;1’;“"
ELAD ¥ |nirspy HF+

Ettus Research
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ANAN Hermes (10, 100)
NAN Hermes (10E, 100B)

SDR-IQ and SDR-14

Froquency

0-30 MHz
0-30 MHz
24 - 1800 MHz
0-250 MHz
0-56 MHz
0-56 MHz
0- 160 MHz
0-200 MHz
0-30 MHz
0-50 MHz
0-38 MHz
0-3800 MHz
0-30MHz

Senal

AN3332342A

43094261
26A464DC-28622F93
DD52D65D86383938
00-04-A3-8E-68-09-01-26
00-1E-CO-AS5-CD-97-02-1F
SI0LLO

SK0C93

10014020

12A10939
00-1C-C0-A2-13-DD
X158AF899

LD000052

735411960002f5ff10007cecleeaf0
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RX-666 m T 035.0000-00000500
RX-888 888 MKII 0-30MHz  000903030158250A
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SDR MK1.5 Andrus el vk L
SDRplay P feee
SoftRock
WINRADIO
M Console Streamer 5

V3 Server

32.200.103.168 ::50101
192.168.5.92::50000

5A464DC -28622F93

DD52D65D86383938

192.168.5.182

192.168.5.180

1721-061A-SNSTOLLO

1721-0628-SNSKOC93

SN=10D14020

SN=12A10939

192.168.5.181

LimeSDR Mini, media=USB 3, module=FT601, serial=1[
192.168.0.81::50000
1044735411960002f5f10007cect eeaf0

HW=4, SN=1910000842
Realtek::RTL2838UHIDIR::00000001-1
\\P\usbiivid_04b48pid_001#6&6fc2f0d8085#{ae18aa
SN=000903030158250A

SDR-IQ #1V001292
i5-NUC::50101
kalgju.crabdance.com::
kalgju.crabdance.com:
katgju.crabdance.com:
katgju.crabdance.com:
‘wiwgm.crebdance.co
192.168.5.95::50101






 




 

